**TÊTADISC**

Naakt binnenwerk met keramische schijven

1/2 draai, zonder schroef of greep

Referentie: **367015.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Universeel binnenwerk met keramische schijven 1/2 draai.

Naakt binnenwerk zonder schroef of greep.

Binnenwerk met regelbare diepte tussen 21 en 26 mm.

Getande draaistang Ø 8 (DIN).

Vervangt een binnenwerk 1/2" met rubberen of keramische dichting.

Geschikt voor DIN (Grohe, Hansa, Kludi, Jacob Delafon...).

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.