**Universele horizontale uitloop**

F1/2"

L.120 mm, H.120 mm

Referentie: **940122**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare muuruitloop.

Massief messing verchroomd.

Straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F1/2", L.120 mm, H.120 mm.