**Kalkwerende perlator**

F22/100

20 tot 25 l/min, 5 stuks

Referentie: **22.5P**

Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerende perlator zonder debietbegrenzer.

F22/100.

Debiet tussen 20 en 25 l/min bij 3 bar.

Geleverd per 5 stuks.