**Kalkwerende perlator**

M24/100

20 tot 25 l/min, 5 stuks

Referentie: **24.5P**

 Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerende perlator zonder debietbegrenzer.

M24/100.

Debiet tussen 20 en 25 l/min bij 3 bar.

Geleverd per 5 stuks.