**Binnenwerk**

Voor kalkwerende perlator

Met besparende dichting, 6 l/min

Referentie: **900622.5P**

Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerend binnenwerk voor F22 of M24 perlator.

Met debietbegrenzer.

Debiet aan 6 l/min.

Geleverd per 5 stuks.