**Binnenwerk**

Voor kalkwerende perlator

Ø 21, 20 tot 25 l/min

Referentie: **2224.5P**

Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerend binnenwerk voor F22 of M24 perlator.

Zonder debietbegrenzer.

Debiet tussen 20 en 25 l/min.

Geleverd per 5 stuks.