**Universele bad-douchemengkraan**

Regelbare asafstand tussen 60 en 80 mm

Keramisch binnenwerk, M1/2"

Referentie: **2508**

 Beschrijving voor bestektekst

Universele bad-douchemengkraan met keramisch binnenwerk.

Lichaam in messing verchroomd.

M1/2".

Regelbare asafstand tussen 60 en 80 mm.

Kalkwerende perlator.

Automatische omsteller. De gevruiker kan de omsteller in douchestand blokkeren: de kraan blijft in douchestand staan zelfs bij een laag debiet (bij installatie met een doorstroomtoestel of bij een oudere installatie).

30 jaar garantie. Vroeger werden mengkranen geplaatst met diverse asafstanden, tussen 60 en 120 mm, afhankelijk van het kraanmerk. De universele mengkranen van DELABIE bieden bij renovatie het antwoord met de mengkranen met regelbare asafstand. Zo kan de oude asafstand behouden blijven, zonder de installatie te veranderen.