**Bad-douchemengkraan**

Asafstand 110 mm

Long-Life mechanisme, M1/2"

Referentie: **D2410**

 Beschrijving voor bestektekst

Bad-douchemengkraan, verchroomd met Long-Life mechanisme.

Vaste uitloop met straalbreker voor "standaard-omwisseling".

Verchroomde DELTA grepen.

Lichaam in messing verchroomd.

M1/2", asafstand 110 mm.

30 jaar garantie. Vroeger werden mengkranen geplaatst met diverse asafstanden, tussen 60 en 120 mm, afhankelijk van het kraanmerk. De universele mengkranen van DELABIE bieden bij renovatie het antwoord met de mengkranen met regelbare asafstand. Zo kan de oude asafstand behouden blijven, zonder de installatie te veranderen.