**BIOCLIP uitlopen in RVS**

Uitloop L.77 ∅28 voor mengkraan met demonteerbare uitloop

2 stuks

Referentie: **20003**

Beschrijving voor bestektekst

BIOCLIP demonteerbare uitlopen in RVS L.77 Ø 28 voor gemakkelijke interne reiniging en desinfectie of autoclaaf.

Uitgerust met een hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Uitloop met gladde binnenkant, beperkt de bacteriegroei.

De tweede uitloop maakt het mogelijk de kraan te blijven gebruiken tijdens het reinigen/ontkalken van de eerste uitloop.

Past op alle kranen met een BIOCLIP uitloop.

Geleverd per 2 stuks.