**Voorspoelkolom met mengkraan**

Zonder tapkraan

Witte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **G6633**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoelset zonder tapkraan.

Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met:

- Binnenwerken met grepen.

- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.

Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.