**Bad/douchemengkraan muurmodel**

Mechanische mengkraan, open greep

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2252S**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische bad/douchemengkraan.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Met automatische omsteller met lage drukfunctie: de kraan blijft in douchestand staan zelfs bij een laag debiet.

Bediening met hoge open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Lichaam in messing verchroomd.

Geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

30 jaar garantie