**Rechte greep in mat rvs, Ø 32, 500 mm**

Rvs mat gepolijst UltraSatin

Ø 32

Referentie: **50505S**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte steungreep voor mindervaliden.

Buis Ø 32, lengte 500 mm.

Kan gebruikt worden als steun en greep voor WC, douche of bad.

Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).

Rechte wandgreep in bacteriostatisch rvs 304.

Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”).

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.