**MONOFOOT kraan met onmiddellijke sluiting**

Met voetbediening

Vloermontage , Bicone moer

Referentie: **736001**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafelkraan met voetbediening:

Onmiddellijke automatische sluiting.

Opklapbaar pedaal voor gemakkelijk onderhoud van de vloer.

Hoogte pedaal regelbaar.

Bevestiging met 4 schroeven.

Voeding met koud of voorgemengd water.

Vloermontage met bicone moer Ø 14.

30 jaar garantie.