**TEMPOMIX douchepaneel**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Bovenaansluiting, vaste kop, alu, zeepschaal

Referentie: **790305**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel met vaste douchekop:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".

TEMPOMIX douche mengkraan met regelbare temperatuurbegrenzing.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Zeepschaal.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.