**Toiletrolhouder in u-vorm**

Voor rol

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: **4081S**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder in U-vorm.

Afwerking in bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.