**MINERALCAST collectieve wastafel wandmodel**

MINERALCAST - 2 plaatsen - L. 1.200 mm

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: **454122**

 Beschrijving voor bestektekst

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 2 plaatsen.

MINERALCAST: samengesteld materiaal op basis van natuurlijke mineralen en polyesterhars.

Geschikt voor gebruik in utiliteiten.

Homogeen oppervlak, zonder poreusheid, voor een gemakkelijke reiniging.

Wastafel gegoten in één stuk, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne.

Aangenaam om aan te raken.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

Wit type RAL 9016.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 64 kg.

Het is mogelijk een vloersteun bij te bestellen in MINERALCAST, in antraciet grijs, verkocht per eenheid (454001A of 454010).

30 jaar garantie.