**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend

Achter aansluiting, vaste douchekop, RVS

Referentie: **792313**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:

Paneel in mat gepolijst rvs groot model voor opbouw muurbevestiging.

Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".

Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C, met begrenzing op 38°C

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~ 30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Stopkranen M1/2".

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.