**TEMPOMIX douchepaneel**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Bovenaansluiting, vaste kop, rvs, zeepschaal

Referentie: **790204**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel met vaste douchekop:

Paneel in mat gepolijst rvs groot model voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

TEMPOMIX douche mengkraan met regelbare temperatuurbegrenzing.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Geïntegreerde zeepschaal.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Stopkranen.

Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.