**TEMPOMIX**

Zelfsluitend ééngreeps bediening

Inbouw, RVS afdekplaat 160x160

Referentie: **790425**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchemengkraan voor inbouw:

RVS afdekplaat 160 x 160.

Standaard inbouwdoos.

Regelbare inbouwdiepte tussen 28 en 43 mm.

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Strakke vormgeving.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Zelfsluiting na ~ 30 sec, soepele bediening.

Debiet 12 l/min bij 3 bar.

Aansluitingen M1/2" voor koperen buis Ø 15.

Terugslagkleppen en filters geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

30 jaar garantie. Gezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).