**Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog**

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.145 L.215

Mengkraan met hygiënische hendel, BEL

Referentie: **2210LBEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.145 L.215 met hygiënische straalbreker.

Hoge uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40.

Met temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant.

Lichaam en uitloop in verchroomd messing.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.200.

PEX slangen F3/8".

Terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Mechanische mengkraan uitgerust met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Eéngreepsmengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving).

30 jaar garantie.