**Mechanische wastafelmengkraan**

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

Mengkraan met demonteerbare draaibare uitloop

Referentie: **2871T3BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoge mechanische spoeltafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.320.

Mechanische mengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Hygiënische hendel L.185. voor bediening zonder manueel contact.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Geleverd met PEX flexibels F3/8".

Met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngreepsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.