**Mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135

Mengkraan met hygiënische hendel, BEL

Referentie: **2520LBEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.150.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

PEX flexibels F3/8".

Terugslagklep en filter geïntegreerd op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.