**Mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Hygiënische hendel L.150, BELGAQUA

Referentie: **2720LBEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met BIOSAFE hygiënische uitloop.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriële niches).

Debiet gereguleerd op 5 l/min.

Bediening met hygiënische hendel L.150 mm.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

PEX flexibels F3/8".

Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.