**Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog**

Eéngatsmengkraan met draaibare uitloop H.155 L.230

Mengkraan met open greep, BEL

Referentie: **2510BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.155 L.230, met hygiënische straalbreker.

Hoge uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant.

Lichaam en uitloop in verchroomd messing.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Open greep.

PEX slangen F3/8".

Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.