**Mechanische wastafelmengkraan**

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.195 L.150

Trekplug en afvoer, BELGAQUA

Referentie: **2506T1BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.195 mm L.150 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met meegeleverde temperatuurbegrenzing.

Uitloop met gladde binnenkant.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening d.m.v. staafgreep.

Mengkraan zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8".

Met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.