**Mechanische spoeltafelmengkraan**

Mech. ééngatse spoeltafelmengkraan met draaibare uitloop H.220 L.200

Zonder trekplug en afvoer, BELGAQUA

Referentie: **2506T2BEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan met getrokken draaibare uitloop H.220 L.200 met hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35.

Met maximale temperatuurbegrenzing meegeleverd, niet gemonteerd.

Uitloop met gladde binnenkant.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening d.m.v. staafgreep.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8".

Met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.