**Securitouch mechanische douchemengkraan**

Eéngreepsmengkraan met open greep, muurmodel

Met STOP/CHECK S-koppelingen, BELGAQUA

Referentie: **2739BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische ééngreeps douchemengkraan, muurmodel.

Mechanische ééngreepsmengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet beperkt op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen op de toevoeren.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.