**MINERALCAST PMR wastafel wandmodel**

MINERALCAST - 1 plaats

Met kraangat Ø 35 in het midden

Referentie: **132306**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur, 785 x 545 x 170 mm.

Met geïntegreerde zijsteunen, die kunnen gebruikt worden als grepen

of als handdoekdragers.

Strakke en vloeiende lijnen.

MINERALCAST: samengesteld materiaal op basis van natuurlijke mineralen en polyesterhars.

Geschikt voor gebruik in utiliteiten of ziekenhuizen.

Ondiepe wastafel, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Homogeen oppervlak, zonder poreusheid, voor een gemakkelijke reiniging.

Wastafel gegoten in één stuk, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne.

Aangenaam om aan te raken.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

Wit type RAL 9016.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 21,5 kg.

30 jaar garantie.