**Opklapbare greep met vloersteun, mat rvs, L. 900 mm**

Rvs mat gepolijst UltraSatin

Ø 32

Referentie: **510172S**

 Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare muursteun Ø 32 met vloersteun voor mindervaliden.

Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.

In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.

Met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat. De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm.

Afmetingen: 900 x 800 x 105 mm, Ø 32.

Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Verborgen bevestigingen, bevestigingsplaat in rvs 304 van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.