**TEMPOMIX 3 douchemengkraan**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Opbouw, onderuitgang, soepele bediening

Referentie: **794470**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchemengkraan voor opbouw:

TEMPOMIX 3 ééngreepsmengkraan 3/4", onderuitgang M3/4"

met koppeling M1/2".

Installatie in opbouw.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar, regelbaar tussen 6 en 12 l/min.

Messing verchroomd.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

Haakse S-koppelingen M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.