**TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop**

Hoge ééngats infraroodkraan met draaibare uitloop in rvs

Op netspanning

Referentie: **20870T1**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad.

Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.160.

Eéngatsmengkraan geleverd met twee demonteerbare uitlopen in rvs L.183 Ø 28.

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan voor de momenten waarop er lang geen gebruik van gemaakt wordt.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.

Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging van 2 rvs staafjes.

Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.

PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Elektroventielen voor de mengkamer.

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Elektronische hoge mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:

- Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting

ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.