**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan**

Sequentiële thermostatische ééngreepsmengkraan H.95 L.120

Zonder stopkraantjes, BELGAQUA

Referentie: **H96051BEL**

Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM thermostatische wastafelmengkraan op blad.

Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

BIOCLIP: eenvoudig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Eéngatsmengkraan met gebogen uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet- en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur van koud water tot 40°C, met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Model eveneens beschikbaar met koperen aansluitpijpen.