**Mechanische BIOCLIP wastafelmengkraan**

Demonteerbare mechanische mengkraan H.95 L.120, hygiënische hendel

Zonder stopkraantjes, BELGAQUA

Referentie: **28211LBEL**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.

Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.

Eéngatsmengkraan met uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.150 mm.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8".

Filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.