**SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële mengkraan**

Thermostatisch ééngreeps

Bovenaansluiting, douchekop, aluminium, flexibels

Referentie: **H9639BEL**

 Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM geanodiseerd aluminium douchepaneel voor installatie in opbouw.

Thermostatische sequentiële SECURITHERM mengkraan (niet zelfsluitend).

Regelbare temperatuur van koud water tot 39°C.

Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar.

Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Vandaalbestendige, verchroomde en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.

Hygiënische hendel L.100.

Boven aansluiting met rechte stopkraantjes M1/2".

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

30 jaar garantie.