**Rugsteun voor Extra Comfort douchezitje**

Rugleuning voor douchezitje

Structuur in UltraSatin mat gepolijst rvs

Referentie: **510429S**

Beschrijving voor bestektekst

Slijtvaste Extra comfort rugsteun.

Rugleuning voor douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit.

Breed model voor douchezitjes ref. 510420S en 510430S.

Antibacteriële behandeling van de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Volle en losklikbare rugsteun, vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten (Bétadine®) en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch rvs 304.

Structuur in UltraSatin mat gepolijst rvs.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 56 x 420 x 410 mm.

Rugsteun voor douchezitje met 30 jaar garantie. CE markering.