**Mechanische BIOCLIP wastafelmengkraan**

Demonteerbare mechanische ééngatsmengkraan H.95 L.120, volle greep

Zonder stopkraantjes, BELGAQUA

Referentie: **28211TBEL**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Mechanische BIOCLIP mengkraan: volledig demonteerbare kranen voor reiniging en desinfectie.

Eéngatsmengkraan met uitloop H.95 mm L.120 mm met hygiënische BIOSAFE uitgang.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met volle greep.

Zonder trekplug en afvoer.

PEX flexibels F3/8".

Filters en terugslagklep op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

Model ook beschikbaar met koperen aansluitpijpen.