**Spatwand 600 mm voor collectieve wastafel CANAL**

RVS 304 mat gepolijst - L. 600 mm

Referentie: **100240**

Beschrijving voor bestektekst

Spatwand voor collectieve wastafel CANAL.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Lengte: 600 mm.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0011800001]