**DUPLO RP collectieve wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst - L. 1.200 mm - Met opstaande rand

Met kraanget Ø 35 in het midden

Referentie: **121390**

 Beschrijving voor bestektekst

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 2 plaatsen, 1.200 x 500 mm.

Met opstaande rand om de muur te beschermen en de hygiëne te verbeteren.

Binnendiameter van de wastafels: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met 2 afvoerpluggen 1"1/4.

Zonder overloop.

Geleverd met montagebeugels en bevestigingen.

CE keurmerk. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 15 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0211390008]