**SXL handwasbakje staand model**

RVS 304 mat gepolijst - Voetbediening

Met geïntegreerde kraan

Referentie: **180300**

Beschrijving voor bestektekst

Staand handwasbakje met voetbediening.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 0,8 mm.

Geleverd met een uitloop met zwanenhals en een zelfsluitende kraan met zelfsluiting na 7 seconden.

Gemakkelijk onderhoud: inspectieluik vooraan.

Afvoerplug 1"1/4 geïntegreerd.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 10 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 3410300003]