**GENOU handwasbakje wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst - Kniebediening

Met geïntegreerde kraan

Referentie: **180330**

 Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje met kniebediening, te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Geleverd met een uitloop met zwanenhals en een zelfsluitende kraan met zelfsluiting na 7 seconden.

Geleverd met afvoer 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE keurmerk. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0211030003]