**SD drinkfontein wandmodel**

Met kraantje voor mondspoeling

Referentie: **180800**

Beschrijving voor bestektekst

Drinkfontein te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Geleverd met een kraantje voor mondspoeling: verchroomd, onmiddellijke sluiting, met debietregeling, toevoer M3/8".

Afvoerplug met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Afvoerplug 1"1/4.

Bevestigingen meegeleverd.

Gewicht: 2,4 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0811080000]