**ILHA drinkfontein staand model**

RVS 304 mat gepolijst

Met geïntegreerde kraan - H. 915 mm

Referentie: **180100**

 Beschrijving voor bestektekst

Staand drinkfonteintje.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 0,8 mm.

Hoogte: 915 mm.

Geleverd met een kraantje voor mondspoeling: verchroomd, onmiddellijke sluiting, met debietregeling, toevoer M3/8".

Afvoer met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Verticale waterafvoer ingebouwd. Hevel 1"1/4.

Gewicht: 9,6 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0810100000]