**L collectief urinoir**

RVS 304 mat gepolijst - L. 1.200 mm - Inbouwmodel

Referentie: **130210**

 Beschrijving voor bestektekst

Staand urinoir, in te bouwen, 1.200 x 1.020 x 300 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Toevoer achteraan.

Geleverd met 2 rvs sproeistukken en 2 flexibels.

Waterbesparing: optimale spoeling met een debiet van 0,1 l/sec per post,

of 0,3 liter per gebruik.

Afloop in het midden.

Leegloop 1"1/2. Geleverd met afvoerplug met geïntegreerde sifon

(ref. 785000).

Gewicht: 25,4 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0310210001]