**LISO XL hangend schaamschot**

RVS 304 mat gepolijst - H. 950 mm

Referentie: **100600**

Beschrijving voor bestektekst

Hangend schaamschot voor urinoirs.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Glad oppervlak en afgeronde kanten.

Verborgen bevestigingen.

Bevestigingen meegeleverd.

Gewicht: 13 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0011600000]