**Douchetub voor inbouw**

800 x 800 mm

Referentie: **150300**

Beschrijving voor bestektekst

In te bouwen douchetub, 800 x 800 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Geperste douchebak, zonder lasnaden,

voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne.

De binnenranden zijn afgerond voor een betere veiligheid

in de douche.

Hellend vlak.

Geleverd met afvoerplug 1"1/2 en sifon.

Antislip bodem.

CE marekring. Conform de norm EN 14527.

Gewicht: 7 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0513030000]