**PMR XS TC handwasbakje wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst - Voor personen met beperkte mobiliteit

Zonder kraangat

Referentie: **160250**

Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje te bevestigen aan de muur voor installatie door de muur

met technische ruimte.

Binnendiameter van het handwasbakje: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Vandaalbestendig: handwasbakje met gesloten onderkant, verborgen afvoer.

Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes beschikbaar op aanvraag).

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 32.

Afvoerplug met platte geperforeerde rooster, zonder schroef:

gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 3416250000]