**TEK TC wastafel**

RVS 304 mat gepolijst - Muurmodel met verborgen afvoer

Met geïntegreerde kraan

Referentie: **160340**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafel te bevestigen aan de muur voor installatie door de muur met technische ruimte.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Vandaalbestendig: wastafel met gesloten onderkant, verborgen afvoer.

Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes beschikbaar op aanvraag).

Geleverd met een zelfsluitende kraan: vandaalbestendige drukknop in rvs met anti-blokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden.

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 32.

Afvoer met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 9 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 3416340000]