**Staand toilet S21 P TC**

RVS 304 mat gepolijst - Vandaalbestendig

Referentie: **160550**

 Beschrijving voor bestektekst

Staand toilet voor installatie door de muur met technische ruimte.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,5 mm.

Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne.

De binnenkant van de kom is gepolijst en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging.

Met spoelrand.

Horizontale toevoer Ø 55 mm.

Horizontale afvoer Ø 100 mm.

Waterbesparing: efficiënte werking met 4 L water of meer.

Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes beschikbaar op aanvraag).

CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 L.

Gewicht: 13,5 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0116550001]