**Combi KOMPACT TC - Wastafel hangtoilet**

RVS 304 - Installatie met technische ruimte (TC) - Hangtoilet rechts

Referentie: **166300**

Beschrijving voor bestektekst

Combi wastafel en hangtoilet rechts met ingebouwde toiletpapierhouder.

Voor installatie door de muur met technische ruimte.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS van het blok: 2 mm.

Afgeronde hoeken en randen voor een betere veiligheid.

Glad oppervlak voor een gemakkelijke reiniging.

Geschikt voor gebruik in gevangenissen, politiekazernes...

De WC is volledig gelast aan de wastafel, geen schroeven: vergemakkelijkt het reinigen en verhindert het verbergen van objecten.

Geleverd met een zelfsluitende wastafelkraan: onschendbare drukknop in RVS met anti-blokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden, M1/2".

WC uitgerust met een zelfsluitende kraan, zelfsluiting na 7 seconden, M3/4".

Water inlaat: wastafel M 1/2", WC M3/4".

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 100 mm.

Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes op aanvraag).

Gewicht: 30 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0616130003]