**Combi KOMPACT TC - Wastafel staand toilet**

RVS 304 - Installatie met technische ruimte (TC) - Staand WC rechts

Referentie: **166600**

Beschrijving voor bestektekst

Combi wastafel en staand toilet rechts met ingebouwde toiletpapierhouder.

Voor installatie door de muur met technische ruimte.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS van het blok: 2 mm.

Afgeronde hoeken en randen voor een betere veiligheid.

Glad oppervlak voor een gemakkelijke reiniging.

Geschikt voor gebruik in gevangenissen, politiekazernes...

De WC is volledig gelast aan de wastafel, geen schroeven: vergemakkelijkt het reinigen en verhindert het verbergen van objecten.

Geleverd met een zelfsluitende wastafelkraan: onschendbare drukknop in RVS met anti-blokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden, M1/2".

WC uitgerust met een zelfsluitende kraan, zelfsluiting na 7 seconden, M3/4".

Water inlaat: wastafel M 1/2", WC M3/4".

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 100 mm.

Inkortbare draadstang 200 mm (andere lengtes op aanvraag).

Gewicht: 30 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0616130006]